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	Konfederacja Lewiatan
	Uwaga ogólna
	Doceniając intencję projektodawcy, aby wprowadzić regulację umożliwiającą modernizację istniejących instalacji, należy wskazać, że propozycja projektu rozporządzenia budzi liczne wątpliwości, co w praktyce może znacząco ograniczyć możliwość jej stosowania.
Obecnie najmniejsze turbiny w nowych projektach mają moc rzędu 4,5 MW, podczas gdy wiele istniejących instalacji opiera się na turbinach o mocy 1,5–2 MW. W praktyce oznacza to, że przy limicie 30% modernizacja jest niemal niemożliwa – wymiana turbin na nowoczesne wymaga wzrostu mocy o 50–100%. Proponujemy rozważenie podniesienia limitu do co najmniej 50%, aby przepis był realnie wykorzystywany.
Projekt nie precyzuje kluczowych pojęć, takich jak „lokalizacja”, czy też „elektrownia”. W kontekście „lokalizacji”, nie jest jednoznacznie przesądzone, czy chodzi o działkę, punkt geograficzny, czy obszar inwestycji. Brak tej definicji prowadzi do uznaniowości interpretacyjnej przez organy administracji (RDOŚ), co może skutkować różnymi decyzjami w podobnych przypadkach. 
Podobnie w zakresie „elektrowni”, należy doprecyzować, czy limit zwiększenia mocy odnosi się do pojedynczej turbiny, czy do farmy wiatrowej jako całości. Ma to kluczowe znaczenie dla praktycznej możliwości modernizacji – w szczególności w kontekście rozważania scenariuszy, w których część istniejących turbin mogłaby zostać zdemontowana, a na pozostałej części lokalizacji zainstalowane większe, nowocześniejsze jednostki. W takim przypadku istotne jest, aby przepisy jasno wskazywały, czy dopuszczalne jest utrzymanie całkowitej mocy farmy w granicach określonego limitu, niezależnie od liczby i mocy poszczególnych turbin. Powyższe wątpliwości rodzą ryzyko uznaniowości decyzji organów, co może prowadzić do wydłużenia procesów administracyjnych.
W przypadku modernizacji farm wiatrowych wybudowanych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (WZ), dla których nie został uchwalony w późniejszym czasie plan miejscowy, pojawia się wątpliwość, czy będzie to możliwe w kontekście obecnie obowiązujących przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak i inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych. Przepis powinien uwzględniać możliwość wymiany turbin na większe, również dla tych przypadków.
Należy podkreślić, że w wielu przypadkach modernizacja, rozumiana jako zwiększenie mocy nominalnej, wymaga jednocześnie zwiększenia mocy przyłączeniowej, co może być niemożliwe ze względu na ograniczenia sieciowe i procedury operatorów systemów przesyłowych/dystrybucyjnych. Przepisy nie odnoszą się do tej kwestii, co powoduje dalsze bariery stosowania przepisów projektowanego rozporządzenia, związane ze skalą odmów wydania warunków przyłączenia.
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	Konfederacja Lewiatan 
	§ 1 projektu rozporządzenia (zmiana § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r.) 
	Projekt rozporządzenia w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości dokonania nawet minimalnej zmiany lokalizacji turbiny wiatrowej w ramach repoweringu. Tymczasem w poprzednich wersjach projektu rozważano dopuszczenie przesunięcia turbiny w określonym promieniu (np. do 250 m od osi wieży). W praktyce modernizacja, zwłaszcza polegająca na wymianie łopat na większe lub zastosowaniu nowoczesnych turbin, może wymagać niewielkiego przesunięcia turbiny w celu optymalizacji przepływu wiatru oraz zapewnienia prawidłowej pracy sąsiednich instalacji. Brak takiej możliwości może ograniczać efektywność repoweringu oraz potencjał energetyczny farmy wiatrowej, a także prowadzić do konieczności przeprowadzania pełnej procedury środowiskowej nawet przy minimalnych przesunięciach, które nie zwiększają oddziaływania na środowisko.
	W § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b po słowie „nie zmieni się ich lokalizacja” dodać:
 „, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę lokalizacji turbiny wiatrowej w ramach istniejącej farmy wiatrowej o nie więcej niż 150 metrów od dotychczasowego miejsca posadowienia”.
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