Tabela uwag do projektu Strategii transformacji ciepłownictwa do 2040 r. 
	L.p.
	Podmiot zgłaszający uwagę 
	Część, której dotyczy uwaga
(proszę wskazać nr rozdziału lub wpisać Uwagi ogólne / Inne oraz podać nr strony)
	Treść uwagi 
	Uzasadnienie
	Stanowisko do uwagi

	1. 
	Konfederacja Lewiatan
	Uwaga ogólna
	Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt stanowi długo oczekiwany i niezwykle istotny dokument strategiczny dla sektora ciepłowniczego. Po raz pierwszy w sposób kompleksowy określa długoterminową wizję rozwoju branży, wyznacza kierunki transformacji oraz wskazuje priorytety działań regulacyjnych, inwestycyjnych i organizacyjnych. Dokument odpowiada na potrzebę stworzenia przewidywalnych i stabilnych ram funkcjonowania sektora w dłuższej perspektywie, co ma kluczowe znaczenie dla planowania wieloletnich, złożonych inwestycji. Należy szczególnie docenić kompleksowe podejście do transformacji, uwzględniające jednocześnie bezpieczeństwo dostaw ciepła, utrzymanie akceptowalnych cen dla odbiorców, poprawę efektywności energetycznej, dekarbonizację oraz integrację sektorów. Istotnym atutem Strategii jest również wskazanie szerokiego katalogu technologii, które mogą znaleźć zastosowanie w zależności od lokalnych uwarunkowań, co pozwala zachować neutralność technologiczną i elastyczność procesu transformacji, z uwzględnieniem wykorzystania potencjału lokalizacji, w jakiej znajduje się dany system ciepłowniczy. Dokument stanowi także ważny punkt odniesienia dla kształtowania przyszłych instrumentów wsparcia finansowego oraz zmian legislacyjnych niezbędnych do skutecznej modernizacji sektora. Projekt Strategii należy więc ocenić pozytywnie jako dokument wyznaczający kierunki rozwoju ciepłownictwa systemowego w Polsce oraz tworzący podstawy do prowadzenia spójnej i długofalowej polityki państwa w tym obszarze. 
	
	

	2. 
	Konfederacja Lewiatan
	Uwaga ogólna
	Projekt Strategii odnosi się do podstawowych założeń prognostycznych KPEiK dla ciepłownictwa, jednak nie wskazano wprost, że dotyczy to również zakładanego miksu paliwowego w obu scenariuszach KPEiK do roku 2040. Prośba o doprecyzowanie. Jest to istotne w kontekście m.in. precyzyjnego określenia roli biomasy w transformacji ciepłownictwa.
	 
	

	3. 
	Konfederacja Lewiatan
	Uwaga ogólna
	Przedstawiony projekt strategii transformacji ciepłownictwa do 2040 roku skupia się na transformacji sektora ciepłownictwa systemowego, natomiast powinien obejmować cały sektor ciepłowniczy, czyli głownie ciepłownictwo indywidualne i ciepłownictwo systemowe. Bez spójnego planu dla całego sektora (w tym budynków jednorodzinnych) transformacja energetyczna będzie nieefektywna. Oba obszary wzajemnie na siebie wpływają i muszą ze sobą współgrać Biorąc pod uwagę spójność zapisu w KPEiK, którego jednym z celów jest cyt. „..zapewnienie, aby do około 2040 r. wszystkie potrzeby cieplne w gospodarce były pokrywane przez ciepło systemowe oraz nisko- i zeroemisyjne źródła indywidualne”. Istnieje potrzeba szerszego opisania transformacji sektora ciepłownictwa indywidualnego, ze wskazaniem priorytetyzacji sektora ciepłownictwa systemowego. Należy przy tym podkreślić, iż programy wsparcia np. takie jak Czyste Powietrze czy lokalne dotacje muszą być spójne z długoterminowymi planami rozwoju całego sektora ciepłownictwa, aby uniknąć błędnych decyzji inwestycyjnych (np. tzw. zjawiska „kanibalizmu środków publicznych”).
	
	

	4. 
	Konfederacja Lewiatan
	Uwaga ogólna
	Strategia słusznie identyfikuje ciepło odpadowe jako jeden z kluczowych elementów transformacji sektora ciepła. Dokument koncentruje się jednak przede wszystkim na wykorzystaniu ciepła odpadowego w systemach ciepłowniczych, podczas gdy znaczący potencjał istnieje również w zakresie jego bezpośredniego wykorzystania przez odbiorców przemysłowych.
 
Proponujemy uzupełnienie Strategii o działania wspierające:
· wykorzystanie ciepła odpadowego bezpośrednio przez odbiorców przemysłowych,
· realizację projektów wykorzystania ciepła odpadowego pomiędzy przedsiębiorstwami,
· rozwój infrastruktury umożliwiającej zagospodarowanie ciepła odpadowego.
	Efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego w przemyśle przyczynia się do ograniczenia zużycia paliw kopalnych, poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W wielu przypadkach bezpośrednie wykorzystanie ciepła odpadowego przez odbiorców przemysłowych może być bardziej efektywne energetycznie i ekonomicznie niż jego wprowadzenie do systemu ciepłowniczego.
	 

	5. 
	Konfederacja Lewiatan
	Uwaga ogólna
	W dokumentach odnoszących się do potencjalnych źródeł ciepła z instalacji termicznego przetwarzania odpadów, należy uwzględnić zarówno instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK), jak i instalacje termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych (ITPON).
	Oba rodzaje instalacji generują znaczące ilości ciepła możliwego do wykorzystania na potrzeby systemów ciepłowniczych oraz odbiorców przemysłowych. Uwzględnienie wyłącznie ITPOK może prowadzić do pominięcia części dostępnego potencjału energetycznego.
	 

	6. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 5
Cele strategiczne
	Propozycja uzupełnienia celów szczegółowych o Cel 8: Wykorzystanie lokalnych (krajowych) zasobów
	W obliczu kolejnego kryzysu geopolitycznego wpływającego na ograniczone dostawy surowców do UE należy podkreślić rolę zasobów krajowych, których nie potrzebujemy importować, aby wytworzyć energię. Zaliczamy do nich w sposób oczywisty źródła takie jak wiatr i słońce, ale także biomasę, biogaz, biometan, energię geotermalną i odpady. To niezwykle cenne zasoby, które z jednej strony pozwalają zredukować zapotrzebowanie na paliwa węglowe w ciepłownictwie, a z drugiej strony sprzyjają budowaniu bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej. Każdy z tych zasobów powinien być optymalnie wykorzystany w transformacji ciepłownictwa oraz wspierany przez programy finansowania i/lub zachęty regulacyjne.
	

	7. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 6, akapit nad Rys. 1. Struktura paliw w ciepłownictwie systemowym w 2024 roku wg danych URE
	Proponujemy, aby w poniższym fragmencie wskazany został procentowy udział biomasy pośród wszystkich innych źródeł OZE lub aby dane pojawiły się na rysunku kołowym. 
Z uwagi na wzrost kosztów zakupu paliw kopalnych oraz w kontekście dynamicznie zmieniającej się polityki regulacyjnej UE, coraz istotniejszą rolę odgrywają w ciepłownictwie systemowym odnawialne źródła energii – obecnie głównie w postaci biomasy, co w przyszłości musi się zmienić z uwagi na jej ograniczony potencjał w Polsce.
	Biomasa w sektorze ciepłowniczym ma szczególne znaczenie ze względu na to, że stanowi aż ok. 97% produkowanego ciepła z OZE. Co więcej, prognozy produkcji ciepła z biomasy w ciepłownictwie systemowym zawarte w KPEiK podkreślają, że wolumen ciepła produkowanego z biomasy będzie się zwiększał. Sam udział biomasy w miksie paliwowym będzie spadał, ale będzie to zasługa wejścia na rynek nowych układów technologicznych m.in. Power-to-Heat. 
	

	8. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 14
	Postulujemy, aby nie posługiwać się określeniem biomasy jako “paliwa przejściowego” dla ciepłownictwa, tylko wskazać zgodnie z KPEiK, że w perspektywie do 2040 r. biomasa pozostanie najważniejszym OZE dla sektora.
	Paliwem przejściowym co do zasady określa się paliwo, które będzie wykorzystywane w transformacji tylko przez określony czas, ale nie będzie paliwem docelowym. O ile zatem jest to określenie trafne w przypadku gazu ziemnego, którego rola zgodnie z regulacjami UE ma stopniowo maleć, o tyle jest nieadekwatne w przypadku biomasy. Biomasa spełniająca KZR to paliwo odnawialne, którego rola w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa będzie stopniowo rosnąć i utrzyma się na wysokim poziomie do 2040 roku. Pokazują to także prognozy KPEiK, gdzie jasno widać, że biomasa jest i będzie najważniejszym OZE dla ciepłownictwa do 2040 roku - niezależnie od tego, że przewidywany jest wzrost nakładów inwestycyjnych na instalacje Power-to-Heat. Jest to także założenie spójne ze strategiami dekarbonizacji największych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Postulujemy więc modyfikację odniesień do biomasy oraz do instalacji Power-to-Heat, które zgodnie z KPEiK do 2040 r. będą odpowiadać za mniejszy wolumen wyprodukowanego ciepła niż jednostki biomasowe.
	

	9. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 17-18
Str. 56
	Obecnie funkcjonujące mechanizmy wsparcia kogeneracji promują maksymalne możliwe wytwarzanie energii elektrycznej do sieci. Tymczasem projekt Strategii kładzie nacisk na elastyczność pracy, czyli zmienność produkcji. Należy rozważyć możliwość wspólnego wypracowania przepisów przejściowych (lub mechanizmów osłonowych) dla istniejących jednostek kogeneracji gazowej (CHP), korzystających obecnie z systemu aukcyjnego, aby zminimalizować ryzyko utraty rentowności.
	Kierunek uelastycznienia pracy jednostek CHP w celu bilansowania KSE oceniamy jako słuszny i naturalny. Zauważamy jednak wyzwanie: jednostki, które wygrały wcześniejsze aukcje, były projektowane i finansowane przy założeniu pracy w podstawie. Zmiana profilu pracy wpłynie znacząco na ich wyniki finansowe. Należy wypracować rozwiązania wsparcia, które pozwolą tym jednostkom na płynne dostosowanie się do nowych realiów bez ryzyka utraty rentowności.
	


	10. 
	Konfederacja Lewiatan
	Działanie 6: Zmiana modelu taryfowania ciepła, str.53; 6.1.5 Magazyny ciepła, str. 19-20
	Strategia powinna nakreślać potrzebę stworzenia kompleksowych ram regulacyjnych dla magazynów ciepła, obejmujących w szczególności zasady ich uwzględniania w systemie taryfowym przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wypracowanie dedykowanych rozwiązań taryfowych pozwoli na rozwój inwestycji w magazyny ciepła jako kluczowe elementy zwiększające elastyczność sektora ciepłowniczego oraz wspierające integrację odnawialnych źródeł energii z krajowym systemem elektroenergetycznym.
W związku z wprowadzeniem w Prawie energetycznym definicji „magazynu ciepła lub chłodu” (projekt UDER92), konieczne jest uzupełnienie regulacji o zasady taryfowania i rozliczania tego typu infrastruktury. Umożliwi to efektywne wykorzystanie okresowych nadwyżek energii elektrycznej z OZE do produkcji i magazynowania ciepła, przyczyniając się do zwiększenia elastyczności systemu energetycznego, ograniczenia zjawiska redukcji generacji OZE oraz poprawy efektywności ekonomicznej i środowiskowej systemów ciepłowniczych.
	Magazyny ciepła stanowią istotne narzędzie integracji sektorów elektroenergetycznego i ciepłowniczego, jednak brak dedykowanych zasad taryfowych ogranicza możliwość ich efektywnego wdrażania i finansowania przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.

	

	11. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 17-18
Str. 38-39
	Rekomendacja rozważenia przygotowania alternatywnych, krajowych instrumentów finansowych (pomostowych) dla inwestycji gazowych w ciepłownictwie, na wypadek trudności w osiągnięciu rynkowej podaży odnawialnych paliw gazowych do 2035 r., zgodnie z rygorami Taksonomii UE.
	W pełni popieramy i doceniamy działania Rządu na rzecz liberalizacji przepisów Taksonomii UE dla kogeneracji gazowej, które stanowią dziś istotną barierę dla inwestycji. Jako branża dostrzegamy jednak, że budowa krajowego rynku biometanu/wodoru to duże wyzwanie. Zabezpieczenie spółek ciepłowniczych poprzez alternatywne, krajowe wsparcie/gwarancje finansowe pomogłoby usunąć obawy inwestycyjne w naszej branży.
	

	12. 
	Konfederacja Lewiatan
	6.1.6 Ciepło odpadowe, str.20, Działanie 9: Promowanie wykorzystania ciepła odpadowego, str.54
	Strategia powinna przewidywać wypracowanie jednoznacznych zasad określania wolumenu ciepła objętego obowiązkiem zakupu w przypadku źródeł, w których udział ciepła z OZE lub ciepła odpadowego stanowi jedynie część całkowitej produkcji. Ograniczenie niepewności interpretacyjnej w tym zakresie zwiększy przewidywalność regulacyjną i ułatwi rozwój projektów wykorzystujących OZE oraz ciepło odpadowe.
	Przejrzyste i jednolite zasady określania wolumenu ciepła objętego obowiązkiem zakupu są niezbędne dla zapewnienia przewidywalności regulacyjnej, efektywnego rozwoju źródeł OZE i ciepła odpadowego oraz ograniczenia ryzyka sporów interpretacyjnych pomiędzy uczestnikami rynku ciepła.
	

	13. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 21
	Na stronie 21 wskazano, że ciepło produkowane przez ITPOK, z wyłączeniem ciepła kwalifikowanego jako OZE, może zostać zaliczone jako ciepło odpadowe w kontekście spełniania wymogów efektywnego systemu ciepłowniczego.
	Wyjaśnienia wymaga, czy podkreślony fragment oznacza, że ciepło z ITPOK będzie uznawane za ciepło odpadowe tylko na potrzeby uznania systemu ciepłowniczego za efektywny. W konsekwencji, jeżeli takie uznanie ma odnosić się tylko do spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego rodzą się pytania - czy projekty oparte na cieple odpadowym z ITPOK będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe w nowych programach finansowanych ze środków własnych NFOŚIGW? Czy za wolumen ciepła z ITPO uznany za ciepło odpadowe będą przysługiwać gwarancje pochodzenia ciepła odpadowego?
	

	14. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 21
	Należy dodać zapis wskazujący, że rzeczywisty potencjał ciepła odpadowego z data center musi uwzględniać specyfikę zmienności sezonowej zapotrzebowania na ciepło systemów; aby go zwiększyć, należy rozważyć wdrożenie mechanizmów zachęcających operatorów centrów danych do całorocznej produkcji ciepła odpadowego na potrzeby sieci ciepłowniczych.
	Największy potencjał mocy ciepła odpadowego z centrów danych występuje w sezonie letnim, gdy moc cieplna w systemach letnich jest niska, rzędu 10% zimowej mocy zamówionej.
Zimą z kolei DC preferują chłodzenie przy użyciu free-coolingu z uwagi na niższe koszty. Praca przez cały rok z wprowadzaniem ciepła odpadowego do sieci może wymagać rozwiązań legislacyjnych lub taryfowych zwiększających atrakcyjność dla DC.
	

	15. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 24
	Istotnym wyzwaniem jest niesterowalność źródeł opartych o kolektory solarne, co rodzi wyzwania w zakresie wykorzystania kolektorów w roli innej niż generowanie ciepła do magazynów ciepła. Postulujemy uwzględnienie tego stwierdzenia w opisie technologii, aby dopełnić obrazu jej potencjału.
	 
	

	16. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 29-30
Str. 54-63
	Należy jednoznacznie wskazać, że obniżenie parametrów temperaturowych w istniejących sieciach ciepłowniczych będzie wymagało dedykowanych programów wsparcia CAPEX, celowanych bezpośrednio na modernizację hydrauliki istniejących rurociągów (w tym preizolowanych).
	Strategia słusznie wskazuje na potrzebę obniżania temperatur sieci, jednak brakuje nakreślenia skali kosztów. Istniejące sieci starszej generacji nie będą w stanie efektywnie przesyłać ciepła niskotemperaturowego bez wymiany średnic na większe (obniżenie różnicy temperatur wymusza zwiększenie przepływów). Generuje to olbrzymie koszty inwestycyjne, które nie mogą zostać w całości przeniesione na taryfę odbiorców końcowych.
	

	17. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 29-30
	Przepisy i programy dofinansowań powinny wspierać nie tylko transformację całych systemów, ale również wydzielanie w systemach ciepłowniczych stref o niższych temperaturach wody sieciowej.
	W przypadku dużych systemów ciepłowniczych wyzwaniem jest jednorodne obniżanie tabeli regulacyjnej w całym systemie z uwagi na konieczność uwzględnienia możliwości odebrania mocy cieplnej z niskotemperaturowych sieci przez istniejące instalacje wewnętrzne projektowane pod systemy wysokotemperaturowe. Racjonalnym kierunkiem jest tworzenie stref podmieszania wody sieciowej w celu obniżania temperatury w pewnych obszarach sieci.
	

	18. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 31
	Źródła ciepła odpadowego lub OZE zamontowane u klientów powinny być projektowane z myślą o produkcji całości ciepła na sieć ciepłowniczą - w ten sposób optymalizowane są koszty inwestycyjne z uwagi na większą prostotę układu oraz poprawiane są koszty eksploatacyjne systemu ciepłowniczego dzięki zapewnieniu przepływu wody sieciowej w systemie, zwłaszcza w okresie letnim.
 
Należy również przemodelować zapis o dwukierunkowej pracy węzłów cieplnych - hybrydowy węzeł cieplny, aby zapewnić efekty wskazywane przez autorów, powinien stanowić połączenie dwóch układów z osobnymi przyłączeniami i ciepłomierzami: klasyczny węzeł cieplny oraz źródło ciepła OZE/odpadowego wprowadzającego ciepło do sieci.
	Wykorzystanie do zagospodarowania jedynie nadwyżek ciepła z układów ciepła OZE/odpadowego klientów wpływa niekorzystnie na efektywność dystrybucji ciepła, zwłaszcza w okresie letnim przy niskim zapotrzebowaniu na moc i niskich przepływach wody sieciowej w systemie, co może finalnie podnosić koszty dystrybucji ciepła dla wszystkich odbiorców. W odróżnieniu od systemu elektroenergetycznego, w systemie ciepłowniczym wraz ze spadkiem zapotrzebowania na moc u odbiorców względne straty przesyłu rosną. 
Aby osiągnąć efekt, o którym wspomina rozdział, tj. wsparcie efektywności energetycznej systemu, należy utrzymywać przepływ wody sieciowej w systemie poprzez wykorzystanie sieci jako rezerwuaru do wprowadzania ciepła OZE/odpadowego z małych rozproszonych instalacji klientów. 
 
Z uwagi na specyfikę zjawiska wymiany ciepła nie jest również możliwe zastosowanie rozwiązania znanego z elektroenergetyki tj. dwukierunkowych liczników - wprowadzanie ciepła do sieci wymaga odwrotnego kierunku przepływu wody sieciowej przez wymiennik i ciepłomierz.
Obecnie konstruowane ciepłomierze odczytując wsteczny przepływ w przepływomierzu weryfikują to jako nieprawidłową pracę. Również wymienniki ciepła, aby zapewnić prawidłową sprawność wymiany ciepła między wodą sieciową a obiegiem źródła, wymagają określonego kierunku przepływu medium.
W związku z tym, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, konieczne jest zastosowanie osobnego punktu pomiarowego i miejsca włączenia małej instalacji OZE/ciepła odpadowego do sieci ciepłowniczej.
	

	19. 
	Konfederacja Lewiatan
	9.1. Węzły hybrydowe, str.31
	Postulujemy stworzenie spójnych regulacji dotyczących stosowania węzłów hybrydowych instalowanych u odbiorców ciepła, w celu zapewnienia bezpiecznej, efektywnej i ekonomicznie uzasadnionej pracy systemów ciepłowniczych. Regulacje powinny obejmować:
· wprowadzenie dedykowanych zasad taryfowych dla odbiorców wykorzystujących węzły hybrydowe, uwzględniających szczytowy charakter poboru ciepła, w szczególności na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
· ustanowienie obowiązku uzgadniania z przedsiębiorstwem ciepłowniczym zmian warunków zasilania dla instalacji dodatkowych źródeł ciepła w węźle cieplnym przed ich realizacją;
· ograniczenie publicznego wsparcia inwestycyjnego dla węzłów hybrydowych przyłączonych do efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, tak aby nie prowadzić do osłabiania efektywności ekonomicznej i środowiskowej istniejącej infrastruktury sieciowej. 
	Rozwój węzłów hybrydowych bez odpowiednich regulacji może prowadzić do wzrostu obciążeń szczytowych, pogorszenia warunków pracy sieci ciepłowniczych oraz przenoszenia kosztów utrzymania infrastruktury na pozostałych odbiorców. Ramy regulacyjne powinny zapewniać neutralność technologiczną przy jednoczesnym zachowaniu efektywności energetycznej i ekonomicznej systemów ciepłowniczych.
	

	20. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 32-34
	Nie zostały wskazane ryzyka/ograniczenia po stronie sektora ciepłowniczego.
Pominięto m.in. aspekt sezonowości zapotrzebowania na ciepło - zdecydowana większość nadwyżek energii elektrycznej i nierynkowego dysponowania występuje latem, a przytłaczająca większość zapotrzebowania na ciepło występuje zimą.
	Rozdział w niewystarczającym stopniu akcentuje ryzyka i ograniczenia występujące po stronie sektora ciepłowniczego:
1. niską podstawę w okresie letnim, gdy na ciepło z nadprodukcji OZE nie ma miejsca w systemie - tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest sezonowe magazynowanie ciepła, ponieważ krótkoterminowe magazyny ciepła nie będą wystarczające
2. utratę/niższe wsparcie przewidziane przez system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji (który zachęca do produkowania jak największej ilości energii w kogeneracji)
Strategia powinna po pierwsze zidentyfikować przedstawione ryzyka, a po drugie pokazać środki służące do ich mitygacji. 
Należy przy tym uwzględnić charakterystykę porównawczą magazynów sezonowych i akumulatorów. Magazynowanie sezonowe jest prostsze i tańsze niż magazynowanie energii w przeliczeniu na jednostkę pojemności akumulatora, ale w przeliczeniu na jednostkę zmagazynowanej energii w ciągu roku może być odwrotnie, jeśli porównujemy magazynowanie sezonowe (ok. 1 cyklu rocznie) ciepła z magazynowaniem dobowym (ok. 365 cykli rocznie) energii elektrycznej.
	

	21. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 34
Str. 50
	Rekomendowane jest zaplanowanie wsparcia sector coupling w ścisłej współpracy z PSE, wszystkimi krajowymi OSD oraz Narodowym Centrum Analiz Energetycznych (NCAE).
	Podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu w zakresie rozwoju instalacji Power-to-Heat jest uwolnienie mocy przyłączeniowych dla tych jednostek; bez współpracy z operatorami w tym zakresie cele Strategii będą niespójne z planami strategicznymi OSP i OSD energii elektrycznej. Wykorzystanie tego know-how powinno znacznie ułatwić planowanie ram regulacyjnych i finansowych.
	

	22. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 34
Str. 50
	Prośba o doprecyzowanie:
· czy planowane są dodatkowe działania likwidujące bariery przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej dla ciepłownictwa?
· czy instalacje PtH będą traktowane priorytetowo w przyłączeniach, np. przed elektrolizerami, które mogą stanowić naturalną konkurencję w wykorzystaniu nadmiarowej/taniej energii elektrycznej?
	Strategia trafnie diagnozuje, że sektor ciepłowniczy to doskonały bufor dla nadwyżek energii z OZE, a elektryfikacja poprawi bilansowanie KSE. W praktyce przedsiębiorstwa ciepłownicze często napotykają na odmowy przyłączeń ze względu na ograniczenia sieciowe. Ułatwienia w tym obszarze z pewnością przyspieszyłyby realizację wspólnych celów dekarbonizacyjnych.
	

	23. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 35
	Należy uwzględnić koszty związane z modernizacją instalacji wewnętrznych, nie tylko urządzeń w węzłach cieplnych.
	Wąskim gardłem w obniżaniu temperatury nośnika ciepła w sieci nie są sieci i węzły cieplne, a przede wszystkim instalacje odbiorcze - obniżenie temperatury w sieciach wymaga obniżenia temperatury w instalacjach odbiorczych, jednak przy niezmienionym zapotrzebowaniu na moc budynków powierzchnia wymiany ciepła w zastosowanych grzejnikach może okazać się niewystarczająca, aby skutecznie dostarczyć oczekiwany poziom mocy bezpośrednio do pomieszczeń.
Wymagane jest więc rozwiązanie systemowe integrujące obszar sieci z obszarem instalacji odbiorczych w budynkach, co znacząco zwiększa liczbę interesariuszy oraz nakładów potrzebnych do w pełni udanej transformacji.
	

	24. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 36
	Apelujemy o wpisanie jasnej, jednoznacznej deklaracji, że inwestycje ciepłownicze zostaną powiązane z białymi certyfikatami.
	Inwestycje termomodernizacyjne po stronie odbiorców stanowią przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, dlatego powinny zostać uwzględnione w systemie białych certyfikatów. Dotyczy to również projektów odzysku ciepła odpadowego. Wielkoskalowe pompy ciepła odzyskujące ciepło np. z serwerowni charakteryzują się bardzo wysokimi nakładami inwestycyjnymi (CAPEX ok. 64-68 mln PLN dla mocy 30 MWt) oraz znacznym kosztem operacyjnym (zużycie energii elektrycznej). Umożliwienie szerokiej kwalifikacji tego typu nakładów jako działań proefektywnościowych podlegających pod białe certyfikaty znacząco poprawi parametry NPV projektów, które bez tego wsparcia często balansują na granicy opłacalności.
	

	25. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 40
	Postulujemy jednoznaczne wskazanie, że:
· Plan Partnerstwa, będący kluczowym elementem nowych wieloletnich ram finansowych UE, będzie obejmował szerokie finansowanie transformacji ciepłownictwa w Polsce;
· Polska będzie starać się o kontynuowanie Funduszu Modernizacyjnego po 2030 roku, aby ciepłownictwo mogło liczyć na wysoki budżet w programach nowej perspektywy Funduszu.
	 
	

	26. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 41-48
	W zestawieniu różnych źródeł finansowania zabrakło informacji na temat horyzontu czasowego danych instrumentów.
	Rozdział w sposób kompleksowy ujmuje różne mechanizmy finansujące projekty związane z transformacją ciepłownictwa. Należy jednak podkreślić, że nie wskazano ram czasowych. Rodzi to co najmniej następujące pytania:
1. Czy wskazując rynek mocy - mamy na myśli obowiązujący mechanizm, który umożliwia jednostkom kogeneracyjnym udział w aukcjach dodatkowych do 2029 włącznie (gdzie rokiem dostaw będzie 2030)? Czy chodzi o tzw. nowy model rynku mocy?
2. Czy wskazując system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji chodzi o obowiązujący system, gdzie ostatnie aukcje/nabory odbędą się w grudniu 2028 roku? Czy chodzi o planowane przedłużenie mechanizmu?
3. Czy wskazując 30% dodatkowych uprawnień do emisji EU ETS wynikające z Planów Neutralności Klimatycznej, nie powinny zostać wskazane ogółem darmowe przydziały bezpłatnych uprawnień? Dodatkowo ponownie - o jakim horyzoncie mówimy - przydziale na lata 2026-2030?
	

	27. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 45
	Prosimy o uzupełnienie planowanych systemów wsparcia biometanu o system aukcyjny.
	Zgodnie z KPEiK oraz projektowaną nowelizacją ustawy OZE instalacje biometanowe o mocy powyżej 1 MWe mają kwalifikować się do otrzymania wsparcia operacyjnego w postaci kontraktu różnicowego w ramach aukcji biometanu. Pominięcie tego programu wsparcia w projekcie Strategii budzi uzasadnione wątpliwości o przewidywalność otoczenia regulacyjnego.
	

	28. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 48
	Czy program TERMO ma być kontynuowany w 2027 roku i kolejnych latach? Jeżeli nie, nie powinien być uwzględniony w Strategii, której przyjęcie planowane jest na 1Q 2027.
	 
	

	29. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 51
	Należy uwzględnić aktualizację rozporządzenia w sprawie funkcjonowania systemów ciepłowniczych do planowanego kierunku transformacji systemów ciepłowniczych - np. rozróżnienie wymagań technicznych dla dużych źródeł systemowych i małych źródeł rozproszonych, np.zniesienie wymogu układu uzupełniania wody w każdym źródle ciepła.
	Obecne rozporządzenie było tworzone w warunkach, gdzie na system pracowało kilka dużych zawodowych źródeł ciepła; przyszły sposób funkcjonowania systemów ciepłowniczych uwzględnia również rozproszone, prosumenckie wytwarzanie ciepła przez podmioty niezajmujące się profesjonalnie wytwarzaniem ciepła. Aby obniżyć próg wejścia inwestycyjny, dla małych źródeł niebędących podstawowym źródłem systemowym, należy obniżyć wymogi techniczne dla ich podłączania.
	

	30. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 52
	Należy przewidzieć mechanizmy taryfowe wspierające powstawanie niskotemperaturowych obszarów w ramach dużych systemów ciepłowniczych.
	W przypadku dużych systemów ciepłowniczych wyzwaniem jest jednorodne obniżanie tabeli regulacyjnej w całym systemie z uwagi na konieczność uwzględnienia możliwości odebrania mocy cieplnej z niskotemperaturowych sieci przez istniejące instalacje wewnętrzne projektowane pod systemy wysokotemperaturowe. Racjonalnym kierunkiem jest tworzenie stref podmieszania wody sieciowej w celu obniżania temperatury w pewnych obszarach sieci.
	

	31. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 53
Działanie 6
	Postulujemy uwzględnienie w nowym modelu taryfowania mechanizmów zachęt (np. incentive regulation/shared savings) dla przedsiębiorstw wprowadzających do sieci ciepło odpadowe (np. z data center). Należy doprecyzować, że nowy model będzie wymagał głębokiej rewizji taryfowania kosztowego, które obecnie obciąża przedsiębiorstwa za pozyskiwanie konkurencyjnego cenowo ciepła z zewnątrz. Świadczenie usług chłodzenia/odbioru ciepła na rzecz dostawców ciepła odpadowego powinno być traktowane jako komercyjna, np. pozataryfowa "usługa efektywności środowiskowej".
	W obecnym modelu taryfowania, wprowadzenie do sieci taniego ciepła odpadowego obniża średnią cenę ciepła w taryfie, co prowadzi do utraty przychodów i/lub kanibalizuje marżę przedsiębiorstwa. Bez zmiany tego mechanizmu na taki, w którym zyski z integracji taniego ciepła są dzielone między odbiorców i firmę ciepłowniczą, przedsiębiorstwa nie będą miały uzasadnienia ekonomicznego do przyłączania wielkoskalowych projektów odzysku np. z data center.
	

	32. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 54
Działanie 9
	Należy uzupełnić opis działania o konieczność wprowadzenia regulacji wyłączających usługi zagospodarowania ciepła odpadowego z reżimu ścisłego taryfowania i zatwierdzania przez Prezesa URE. Świadczenie usług chłodzenia/odbioru ciepła na rzecz dostawców ciepła odpadowego powinno być traktowane jako komercyjna, np. pozataryfowa "usługa efektywności środowiskowej".
	Obecne prawo energetyczne tworzy ryzyko klasyfikacji zjawiska "odbioru ciepła w zamian za chłodzenie" jako koncesjonowanego obrotu ciepłem/chłodem. Zmiana prawna ugruntowująca komercyjny charakter "usług efektywności", odciąży inwestorów z ryzyk regulacyjnych URE i przyśpieszy rozwój projektów odzysku, zachęcając operatorów serwerowni do współpracy.
	

	33. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 56
	Postulujemy nieograniczanie wsparcia finansowego dla jednostek biomasowych do tych, które wykorzystują biomasę rolniczą.
	Biomasa leśna oraz biomasa z przetwórstwa drzewnego są powszechnie wykorzystywane w ciepłownictwie systemowym, w odróżnieniu od biomasy rolniczej, której rola jest marginalna. Stworzenie systemu wsparcia dla biomasy rolniczej w ciepłownictwie nie odwróci tego trendu - znane są doświadczenia z wykorzystywania słomy i wierzby energetycznej na cele wytwarzania ciepła systemowego i z powodów technicznych (negatywny wpływ na pracę kotłów) wycofano się z tego. 
	

	34. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 59
	Centralny Rejestr Ciepła powinien obejmować także indywidualne źródła ciepła OZE wpięte w instalacje odbiorcze klientów i współpracujące z węzłem cieplnym. Produkcja ciepła z nich powinna być raportowana i uwzględniana w udziale ciepła OZE w systemie ciepłowniczym. Informacje te mogą być zaczerpnięte np. z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, a następnie bazy danych mogą być zintegrowane.
	 
	

	35. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 63
	Rekomendujemy wprowadzenie dofinansowania na wydzielanie obszarów sieci niskotemperaturowych w ramach systemów ciepłowniczych.
	W przypadku dużych systemów ciepłowniczych wyzwaniem jest jednorodne obniżanie tabeli regulacyjnej w całym systemie z uwagi na konieczność uwzględnienia możliwości odebrania mocy cieplnej z niskotemperaturowych sieci przez istniejące instalacje wewnętrzne projektowane pod systemy wysokotemperaturowe. Racjonalnym kierunkiem jest tworzenie stref podmieszania wody sieciowej w celu obniżania temperatury w pewnych obszarach sieci.
	

	36. 
	Konfederacja Lewiatan
	Rys. 3 str. 11 „Kryteria efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych”  
	Uwaga redakcyjna - uzupełnienie opisu kryteriów obowiązujących od 1 stycznia 2028 r.
 
	Opis kryteriów obowiązujących od 1 stycznia 2028 r. wymaga uzupełnienia o informację, że kryterium nim. 5% odnosi się do OZE lub ciepła odpadowego.
	

	37. 
	Konfederacja Lewiatan
	Rozdział 8 „Planowanie energetyczne na poziomie lokalnym” oraz Działanie 17 w Rozdziale 13 „Lokalne plany w zakresie ogrzewania i chłodzenia”  
	Postuluje się powiązanie lokalnych planów ogrzewania i chłodzenia z planami rozwoju sieci elektroenergetycznych.
 
	Dokument przewiduje planowanie lokalne, ale nie wymaga formalnej koordynacji planów ciepłowniczych z operatorami OSD, w tym ich planami rozwoju. Lokalne plany ogrzewania i chłodzenia powinny podlegać obowiązkowym konsultacjom z właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego energii elektrycznej oraz uwzględniać istniejące i planowane zdolności przyłączeniowe sieci elektroenergetycznej. Brak koordynacji tych działań może przyczynić się do potęgowania kosztów lub uniemożliwić przeprowadzenie planowanych inwestycji.
	

	38. 
	Konfederacja Lewiatan
	Rozdział 10 „Integracja ciepłownictwa i elektroenergetyki”, str. 32–34
	Strategia powinna uwzględniać konieczność równoległej rozbudowy sieci elektroenergetycznych dla rozwoju Power-to-Heat.
 
	Strategia zakłada do 5,5 GWt mocy zainstalowanej w źródłach Power-to-Heat, ale ogranicza się do ogólnego wskazania potrzeby rozbudowy i modernizacji sieci. W naszej opinii opis ten powinien zostać uzupełniony o oceny kosztów, harmonogramu i odpowiedzialności operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowego, a wskazane w dokumencie koszty transformacji ciepłownictwa powinny dodatkowo obejmować niezbędne do poniesienia inwestycje w infrastrukturę sieciową.
	

	39. 
	Konfederacja Lewiatan
	Rozdział 13 Działanie 6 „Zmiana modelu taryfowania ciepła”
	Wprowadzenie bardziej szczegółowego opisu modelu reformy taryf ciepła.
 
	Dokument identyfikuje problem taryfowania ciepła, ale nie określa docelowego modelu regulacyjnego sektora, w szczególności zasad zwrotu kosztów inwestycji niskoemisyjnych. Proponujemy uzupełnienie opisu o informację, że reforma systemu taryfowego / regulacyjnego powinna zapewniać stabilność i przewidywalność działalności inwestycyjnej i operacyjnej sektora ciepłowniczego, możliwość odzyskania uzasadnionych kosztów tych działalności związanych z dekarbonizacją ciepłownictwa, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony odbiorców końcowych oraz efektywności kosztowej systemu.
	

	40. 
	Konfederacja Lewiatan
	Rozdział 12.1 Zestawienie możliwych źródeł finansowania
(str. 40-49)

	Rozszerzenie źródeł finansowania poprzez wskazanie innych źródeł finansowania transformacji w horyzoncie czasowych do 2040 roku.
	Zaprezentowane w Strategii źródła finansowania nie obejmują całego horyzontu czasowego Strategii do roku 2040, a budżety w przypadku większości z tych źródeł zostały już wyczerpane i nie gwarantują realizacji Strategii, w której koszty transformacji oszacowano na 197-231 mld zł. Strategia również powinna eliminować przypadki tzw. kanibalizacji technologii poprzez podwójne finansowanie: z jednej strony projektów związanych z transformacją ciepłownictwa systemowego, z drugiej strony rozwiązań indywidualnych.
	

	41. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 29-30
Str. 51-52 (Działanie 4, Działanie 5)
Str. 62-63 (Działanie 25)
Str. 63-64 (Działanie 27)
	Wnioskuje się o uzupełnienie działań o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do rewizji krajowych przepisów techniczno-budowlanych w zakresie minimalnej temperatury ciepłej wody użytkowej. 
Rekomenduje się obniżenie wymogu zapewnienia temperatury CWU z poziomu min. 55°C do poziomu w zakresie 45-55°C.

	Obecny wymóg utrzymywania temperatury CWU na poziomie min. 55°C (zgodnie z polskimi Warunkami Technicznymi) całkowicie blokuje możliwość głębokiego obniżania parametrów zasilania sieci ciepłowniczych w okresie letnim, co stoi w sprzeczności z unijną zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim”. Temperatura 55°C jest o wiele wyższa niż temperatura zapewniająca komfort użytkowania, który wynosi ok. 35-40°C w punktach czerpalnych. Przy temperaturze 55°C każdorazowo następuje podmieszanie zimnej wody w celu otrzymania właściwych parametrów użytkowych. Rozwój bakterii Legionella pneumophila następuje najintensywniej w przedziale temperatur 25-42°C. W celu mitygacji zagrożenia gwałtownego rozwoju bakterii Legionella pneumophila wprowadzono do przepisów prawa obowiązek okresowych przegrzewów instalacji do temperatury 70°C, co może występować w okresie zimowym, kiedy temperatura w sieci ciepłowniczej pozwala na otrzymanie takich parametrów. Zmiana ta jest niezbędna dla wdrożenia sieci 4. i 5. generacji oraz pełnego wykorzystania pomp ciepła i ciepła odpadowego. 
	

	42. 
	Konfederacja Lewiatan
	Działanie 4
(str. 51-52)
	Rozwiązanie kwestii zmian dotyczących norm technicznych w kontekście parametrów pracy sieci ciepłowniczych.
	W ramach zmian dotyczących norm technicznych należy przedefiniować zasady ustalania parametrów pracy w sieci ciepłowniczej, kładąc nacisk na bardziej dynamiczną pracę i większą zmienność parametrów, uwzględniającą m.in. akumulowanie ciepła w sieci, źródła ciepła niskotemperaturowego, z zachowaniem standardów komfortu cieplnego u klientów.
	

	43. 
	Konfederacja Lewiatan
	6.1.4
	Niezbędne jest wdrożenie dedykowanych mechanizmów wsparcia inwestycyjnego dla kotłów wodnych zasilanych biomasą pochodzenia leśnego, bez ograniczania wsparcia wyłącznie do instalacji kogeneracyjnych. Rozwiązanie to umożliwi przyspieszenie procesu dekarbonizacji małych i średnich systemów ciepłowniczych, dla których zastosowanie kogeneracji nie zawsze jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione. Jednocześnie pozwoli ograniczyć ryzyko wzrostu kosztów dostaw ciepła dla odbiorców końcowych poprzez zmniejszenie obciążeń inwestycyjnych związanych z transformacją sektora ciepłowniczego w gminach i powiatach.
	
	

	44. 
	Konfederacja Lewiatan
	12.1
	Strategia zakłada, że koszt transformacji sektora wyniesie 197-231 mld zł do roku 2040, z czego do roku 2030 zaplanowane są koszty powyżej 62 mld zł. Jednocześnie w zestawieniu źródeł finansowania podano programy finansowe, których terminy się kończą (KPO) lub budżety są wyczerpane, takie jak FEnIKS czy Fundusz Modernizacyjny. Projektowany Fundusz Transformacji Ciepłownictwa z budżetem 700 mln EUR wydaje się nieproporcjonalny do założonych kosztów, w związku z czym postulujemy doszczegółowienie tego wątku. 

	Wskazane w dokumencie źródła finansowania w znacznym stopniu opierają się na programach, których alokacje zostały już wyczerpane. Powoduje to istotną lukę pomiędzy skalą niezbędnych inwestycji, a realnie dostępnym wsparciem publicznym. W przypadku braku stabilnych i adekwatnych mechanizmów finansowania istnieje ryzyko spowolnienia procesu dekarbonizacji systemów ciepłowniczych, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach ciepłowniczych, które dysponują ograniczoną zdolnością inwestycyjną. W konsekwencji znacząca część kosztów transformacji może zostać przeniesiona na odbiorców końcowych w taryfach za ciepło, co negatywnie wpłynie na akceptowalność społeczną procesu transformacji oraz poziom ubóstwa energetycznego.
	

	45. 
	Konfederacja Lewiatan
	6.1
Str. 34
	W opisanej demarkacji finansowania inwestycji ciepłowniczych, do Funduszu modernizacyjnego przypisano „finansowanie jednostek wytwórczych – kogeneracji gazowej, OZE oraz paliw alternatywnych powyżej 50MWt”, natomiast część programów priorytetowych finansowanych z FM dotyczy inwestycji w zarówno do, jak i powyżej 50MWt.
Proponuje się zrezygnować z tej demarkacji.
	Przykład – PP Kogeneracja powiatowa, Typ beneficjenta: Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła lub wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, realizujący projekt w ramach systemu ciepłowniczego3, o zamówionej mocy cieplnej, na dzień składania wniosku, poniżej 50 MW.
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	Str. 5
Cele strategiczne
	Proponujemy dodanie nowego celu:
 
„Zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego w systemach ciepłowniczych i przez odbiorców przemysłowych.”
	Strategia wskazuje rozwój ciepła odpadowego jako jeden z kierunków transformacji, jednak brak jest dedykowanego celu odnoszącego się do zwiększenia jego wykorzystania. Wprowadzenie takiego celu pozwoli na skuteczniejsze ukierunkowanie działań regulacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.
	 

	47. 
	Konfederacja Lewiatan
	Str. 10 
Priorytety
	Proponujemy dodanie nowego priorytetu:
„Zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego w gospodarce, w szczególności w sektorze przemysłowym, poprzez wspieranie inwestycji służących jego odzyskowi, magazynowaniu, przesyłowi i zagospodarowaniu.”
 
	Strategia wskazuje rozwój ciepła odpadowego jako jeden z kierunków transformacji, jednak brak jest dedykowanego celu odnoszącego się do zwiększenia jego wykorzystania. Wprowadzenie takiego celu pozwoli na skuteczniejsze ukierunkowanie działań regulacyjnych, inwestycyjnych i finansowych. 
	 

	48. 
	Konfederacja Lewiatan
	6.1.7
	Należy dążyć do uznania ciepła pochodzącego z instalacji termicznego przekształcania odpadów za ciepło odpadowe nie tylko na potrzeby spełnienia kryteriów efektywnego systemu ciepłowniczego, ale również w szerszym kontekście realizacji celów dekarbonizacyjnych oraz wykorzystania tego ciepła przez odbiorców przemysłowych. 
 
„Strategia wskazuje, że należy dążyć do wprowadzenia takich rozwiązań regulacyjnych,
które umożliwią kwalifikację ciepła niebędącego energią z OZE, pochodzącego
z instalacji termicznego przekształcania odpadów, jako ciepła odpadowego na potrzeby
spełnienia kryteriów efektywnego systemu ciepłowniczego.”
	Ciepło pochodzące z instalacji termicznego przekształcania odpadów może stanowić istotne źródło energii wykorzystywane zarówno w systemach ciepłowniczych, jak i bezpośrednio w procesach przemysłowych. Ograniczenie kwalifikacji ciepła odpadowego wyłącznie do potrzeb spełnienia kryteriów efektywnego systemu ciepłowniczego może utrudnić pełne wykorzystanie jego potencjału. Szersze uznanie tego rodzaju energii wspierałoby realizację celów Strategii w zakresie efektywności energetycznej, zagospodarowania ciepła odpadowego oraz dekarbonizacji gospodarki.
	 

	49. 
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	13.2 Wsparcie inwestycyjne i rozwój technologiczny
	Dodanie nowego działania:
 
Uruchomienie mechanizmów wsparcia inwestycji w odzysk i zagospodarowanie ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPOK i ITPON)
· Uruchomienie przez NFOŚiGW mechanizmów finansowania nakładów inwestycyjnych (CAPEX) związanych z budową, rozbudową i modernizacją instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, zarówno na potrzeby systemów ciepłowniczych, jak i odbiorców przemysłowych.
	Uruchomienie programu finansowania jest zasadne dla realizacji celów Strategii w zakresie zwiększania wykorzystania ciepła odpadowego, poprawy efektywności energetycznej oraz dekarbonizacji sektora ciepła. Działanie jest zgodne z unijnym kierunkiem wspierania gospodarki obiegu zamkniętego i zwiększania efektywności energetycznej.
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	13.2 Wsparcie inwestycyjne i rozwój technologiczny
	Dodanie nowego działania:
 
Uruchomienie mechanizmów wsparcia inwestycji w odzysk i zagospodarowanie ciepła odpadowego z centrów danych
· Uruchomienie przez NFOŚiGW mechanizmów finansowania nakładów inwestycyjnych (CAPEX) związanych z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury umożliwiającej odzysk, podnoszenie parametrów oraz zagospodarowanie ciepła odpadowego generowanego przez centra danych, zarówno w systemach ciepłowniczych, jak i bezpośrednio przez odbiorców przemysłowych.
	Strategia wskazuje centra danych jako perspektywiczne źródło ciepła odpadowego o znaczącym potencjale, jednak nie przewiduje dedykowanych instrumentów wsparcia umożliwiających jego zagospodarowanie. (Strategia identyfikuje potencjał ciepła odpadowego z centrów danych na poziomie ok. 19 700 TJ do 2030 r., co wskazuje na potrzebę stworzenia instrumentów wspierających wykorzystanie tego zasobu). 
 
Uruchomienie programu finansowania pozwoli na wykorzystanie tego potencjału zarówno w systemach ciepłowniczych, jak i przez odbiorców przemysłowych, wspierając realizację celów Strategii w zakresie dekarbonizacji, efektywności energetycznej oraz rozwoju wykorzystania ciepła odpadowego. Działanie pozostaje spójne z kierunkami polityki UE promującymi odzysk i wykorzystanie energii odpadowej.
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	Str. 36
Rozdział „Finansowanie transformacji”
	Uzupełnienie zapisów rozdziału o następujące zdanie:
„Instrumenty wsparcia finansowego powinny obejmować również inwestycje umożliwiające wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów przemysłowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz centrów danych zarówno w systemach ciepłowniczych, jak i bezpośrednio przez odbiorców przemysłowych.”
 
	W Strategii wskazano znaczący potencjał ciepła odpadowego pochodzącego z procesów przemysłowych, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz centrów danych. Osiągnięcie zakładanych celów wymaga jednak objęcia wsparciem również inwestycji umożliwiających wykorzystanie tego ciepła zarówno w systemach ciepłowniczych, jak i bezpośrednio przez odbiorców przemysłowych. Pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów energii oraz przyspieszy dekarbonizację gospodarki.
	





